#include <IRremote.h>

int RECV\_PIN = 3;

IRrecv irrecv(RECV\_PIN);

decode\_results results;

void setup(){

Serial.begin(9600);

irrecv.enableIRIn();

}

void loop() {

if (irrecv.decode(&results)) {

Serial.println(results.value, DEC);

irrecv.resume();

}

}